MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE
InspectoratulScolarJudeteanGorj
CONCURS PE MESERII- Domeniul: Mecanică;  Calificarea profesională: Mecanic auto

VARIANTA PROPUSĂ
PROBA SCRISĂ
Profil :TEHNIC  
Domeniul :Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic auto
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu
· Timpul efectiv de lucru este de 90 minute

Subiectul. I                                                                                                TOTAL:  20puncte
A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:          10 puncte
1. Fuzibilitatea este proprietatea metalelor de a:
a. permite îmbinarea prin încălzire; 
b. putea fi deformate la cald;
c. se topi sub influența căldurii; 
d. transmite căldura.

2. Mijloacele de măsurare pentru forță se numesc:
a. apometre;
b. barometre; 
c. dinamometre; 
d. manometre.

3. Repararea instalaţiei de ungere consta in:
a. diluarea uleiului
b. înlocuirea pompei de ulei daca este cazul
c. înfundarea radiatorului de ulei
d. sudarea blocului motor 

4. Ce defect al instalaţiei de răcire poate determina o supraîncălzire a motorului?
a. uzura rulmentului sau a bucşei axului pompei
b. termostat blocat în poziţia închis
c. termostat blocat în poziţia deschis
d. defectarea robinetelor de golire

5.Elementele componente ale unei asamblări filetate sunt:
a. nit, şurub, şaibă, elementele de asamblat
b. pană, piuliţă, şaibă
c. ştift, şurub, şaibă
d. şurub, piuliţă, şaibă, elementele de asamblat

B. Scrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F daca apreciaţi că enunţul este fals
5 puncte
a. Angajatorul este o persoană fizică sau juridică ce nu are nici-o legătură cu lucrătorul din întreprinderea pe care o conduce. 
b. Asamblarea prin filet este o asamblare demontabilă. 
c. Transmisia longitudinală se compune din articulaţie cardanică şi arbori longitudinali
d. Echipamentul individual de protecţie reprezintă mijloacele purtate sau folosite de către un lucrător cu scopul de a-l proteja împotriva unor riscuri şi de a preveni accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale. 
e. La montarea ştifturilor, una dintre operaţiile efectuate este alezarea găurilor din cele două piese.

C.  Notaţi pe foaia de examen asocierile corecte a termenilor cu definiţiile date:  5 puncte

	A. Operații de lăcătușerie generală
	B. SDV-uri 


	1. Debitarea
	a. burghiu

	2. Filetarea
	b. tarod

	3. Îndoirea
	c. punctator

	4. Polizarea
	d. foarfece

	5. Trasarea
	e. piatra abrazivă

	
	f. șablon




Subiectul. II.                                                                                                TOTAL: 30puncte
A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere:   (10 p)
a. Viteza economică în km/h reprezintă viteza de deplasare uniformă la care ...(1)...de combustibil al automobilelor este minim. 
b. Nituirea este …(2)…tehnologic de îmbinare…(3)… a două sau mai multe piese cu ajutorul niturilor. 
c. Ambreiajul este un subansamblu intercalat între ...(4)... şi cutia de viteze. 
d. [bookmark: _GoBack]Bobina de inducţie transform curentul de…..(5)…tensiune în curent de…(6)…. tensiune.
e. Pompa de apa are rolul de a …(7)…
f. Ventilatorul de aer serveste la…(8) …. racirea fortata a apei din radiator.
g. Ruperea paletelor pompei de apa se datoreaza…(9)...apei în corpul pompei.
h. Bujia necesită operaţii de …(10)…a funcţionării.

B. Răspundeţi în scris următoarelorcerinţe:                                                       (5p)
1. Clasificati motoarele cu ardere internă cu piston folosite la automobile,  după modul de aprindere a amestecului aer – combustibil , specificand principiul de functionare
2. Clasificati motoarele cu ardere internă cu piston folosite la automobile,  după numărul de curse simple ale pistonului, specificand principiul de functionare.

C. Pentru desenul de mai jos, precizaţi:                                       (15p)                                
a. [image: ]denumirea piesei;
b. enumeraţi  părţile componente,  conform  poziţionării din figură.














SubiectulIII.                                                                                          TOTAL: 40 puncte

Să se alcătuiască un eseu cu tema  “Ambreajul mecanic“ care să cuprindă :
a. Definiţia şi rolul funcţional
b. Denumirea reperelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
c. Clasificarea ambreajelor
d. Părţile componente 
e. Principiul de funcţionare

	1
	[image: ]
	

	2
	[image: ]
	

	3
	[image: ]
	

	4
	[image: ]
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Întocmit,
Prof. Pătruț Felicia
Prof. Suciu Monica
Prof. Iovanov Valeria Victoria
Prof. Dijmărescu Dan Luca
















BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 
PROBA SCRISĂ



Profil : TEHNIC  
Domeniul :Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic auto


Subiectul  I                                                                                                TOTAL:  20puncte

A.  10 puncte									
  1 - c; 2 – c; 3 – b; 4 - b; 5 - d; 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte; 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

B.  5 puncte
1 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – A; 5 –A.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte1punct;
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

C.  5puncte
1 – d;  2 –b; 3 – f;  4 – e;  5 – c.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct;
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0puncte.

Subiectul  II                                                                                                TOTAL: 30puncte
A.  10puncte
1 - consumul; 2 – procedeul; 3 – nedemontabilă; 4 - motor; 5 - joasă; 6 -înaltă; 7 –imprimă lichidului de răcire viteza şi presiunea necesară pentru a se deplasa în instalaţie; 8 –răcirea forţată a apei din radiator; 9 - îngheţării; 10 –curăţire, reglare, verificare.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1punct; 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

B. 5puncte
0. Clasificarea automobilelor după tipul motorului este urmatoarea: 
1. automobile cu motor termic : 
· cu aprindere prin scânteie
· cu aprindere prin compresie
· turbină cu gaze
· cu reacţie
· cu abur
1. automobile cu motor electric  
Pentru răspuns correct se acordă 2,5puncte.
Pentru răspuns incomplet se acordă 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
2. Motoarele cu ardere internă cu piston folosite la automobile,  după numărul de curse simple ale pistonului se clasifică astfel :
· motoare în patru timpi - la care ciclul de funcţionare se realizează în patru curse ale pistonului (câte un timp în fiecare cursă), adică în două rotaţii ale arborelui cotit
· motoare în doi timpi - la care ciclul de funcţionare se realizează în două curse simple ale pistonului, adică într-o rotaţie completă a arborelui cotit
Pentru răspuns corect se acordă2,5puncte.
Pentru răspuns incomplet se acordă1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

C. 15 puncte     
a.4 puncte		
Schema reprezinta pompa de alimentare cu benzina
Pentru răspuns correct se acordă 4puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
b.11 puncte
1-tija;   2-membrana ; 3-camera de aspiratie; 4-parghie;  5-excentric;   6- arc; 7-parghie;  8-supapa de aspiratie; 9-supapa de refulare;  10-excentric pentru actionare manuala;  11-orificiu pentru scurgerea benzinei in atmosfera
Pentru enumerarea corectă a fiecărei părţi componente se acordă 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul III                                                                                               TOTAL: 40 puncte
a. 9puncte
Pentru definiţia ambreajului3puncte
Pentru descrierea rolului funcţional 6puncte(2x3p=6p)
b. 6puncte
Denumirea reperelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6.   6puncte (1x6p=6p)
1 - placă presiune  2 -  disc de ambreaj    3 -  volant   4 – carcasă  5 – diafragmă  6 - rulment de presiune
c. 10puncte
Criteriile de clasificare 4puncte (2x2p=4p)
Tipuri de ambreaje 6puncte(1x6p=6p)
d. 7puncte
Părţile principale ale ambreiajului 7puncte (1x7p=7p)
e. 8 puncte
Pentru descrierea corectă a principiului de funcţionare se acordă8 puncte.
Pentru răspuns partial complet se acordă 3puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
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